**TRANSMIT STRING SVPM**

#include<PIC18F4550 h>

void serial Tx (unsigned char);

void main()

{

TXSTA=0X20,

SPBRG = 15;

TRISCbits.TRISC6=0;

TXSTAbits.TXEN = 1;

RCSTAbits.SPEN = 1;

while (1)

{

Serial Tx (“S");

Serial TX ("V");

Serial Tx ("P");

Serial Tx ("M');

}

}

void serial Tx (unsigned char x)

{

while (PIRbits.TXIF == 0);

TXREG = X;

}